增加文化资金投入的调查与思考

## 福建省物价局
福建省财政厅
福建省环境保护局
福建省经济贸易委员会
转发国家计委 财政部 国家环保总局 国家
经贸委关于《排污费征收管理办法》的通知

### 闽价〔2003〕费260号

各设区市物价局、财政局、环保局、经贸委(经济局)：
现将国家发展计划委员会、财政部、国家环境保护总局、国家经济贸易委员会联合下发的《排污费征收标准管理办法》转发给你们，并结合我省实际情况，就有关问题补充通知如下，请一并贯彻执行。
一、本省行政区域内排放污染物的一切企业、事业单位、个体工商户和其他经济组织以及工程建设、文化娱乐服务业、城镇基础设施(如污水处理、垃圾处理场、农贸市场等)的排污单位和院校所属的排污单位均应当依照国家有关规定和本通知规定缴纳排污费。
向城市污水集中处理设施排放污水且没有按规定缴纳污水处理费的，应当向环保部门缴纳污水排污费和污水超标准排污费。
二、无组织排放含苯、甲苯、二甲苯等废气的排污单位，其污染物排放量可按苯、甲苯、二甲苯的使用量核定；难以监测的烟尘按林格曼黑度和耗用的燃料征收排污费，耗用燃料的数量应统一折成标准煤后核定；餐饮、娱乐、服务业等小型排污者的废水排放量暂按进水的90%比例核定，具体办法另行制定。
三、除以污染物排放自动监测监控仪器和实际监测的数据核定二氧化硫排放量外，按耗煤(油)的含硫量核定二氧化硫排放量应按以下方法核定：
(一)燃煤二氧化硫排放量计算公式：G＝２×８０％×ＢＳ（１－Ｎ）式中：
2 二氧化硫与硫的分子量化
80% 煤中硫转化为二氧化硫的百分之比我省统一取80%
G 二氧化硫排放量(公斤)
B 耗煤量
S 煤中的全硫份含量(%)
N 二氧化硫脱除效率(%)
1采用旋风、布袋、静电、多管大旋风式除尘设施或无脱硫治理设施的脱硫效率N值为0。
2采用湿式除尘设施，清水的脱硫效率N值为10%，碱水的脱硫效率N值为20%。
3采用固硫燃烧，脱硫效率N值按实际值取用。
(二)燃油二氧化硫排放量计算公式：G＝２ＢＳ（１－Ｎ）
式中：2 二氧化硫与硫的分子量比
G 二氧化硫排放量(公斤)
B 燃油耗量(公斤)
S 燃油中的硫的含量(%)
N 二氧化硫脱除效率(%)，无脱除装置N＝０
(三)二氧化硫排污单位须于每月前5日内向负责征收的环保部门申报上月使用煤、重油、原油的数量及含硫量。
四、城市污水处理厂、城市垃圾处理场等城市基础设施排污单位，以及重点污染源应按规定安装和正常使用国家强制检定并经依法定期校验的污染物排放自动监测监控仪器，其监测数据应首先作为核定污染物排放种类、数量的依据；对没有按规定安装和不正常使用污染物排放自动监测监控仪器的，除依法予以处理外，其污染物排放按不正常使用月份(或上个月份)自动监测监控仪器测出的最高浓度值进行核定，或按上年度、上个季度监督性监测的最高浓度值进行核定。
五、小型企业的划分应以国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局联合下发的《中小企业标准暂行规定》(国经贸中小企〔2003〕143号)为依据。
六、本通知自2003年7月1日起执行，我省排污费征收标准及计算方法与本通知不一致的，依照本通知执行。原省物委《关于对增加甲苯等污染物的排放费征收标准的批复》(〔1990〕闽价(涉)字第135号)，省物委、省财政厅《关于调整苯、甲苯、二甲苯三种污染物排污费征收标准的批复》(闽价〔1994〕费字125号)，以及省环保局、省财政厅、省物委、省经贸委《关于转发在酸雨控制区和二氧化硫污染控制区开展征收二氧化硫排污费扩大试点的通知》(闽环保〔1998〕理005号、闽财工〔1998〕83号)同时废止。

二○○三年六月十三日